（1）常用《一次性无菌磨钻头》型号规格（DR 型）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 头部直径φD（mm） | 有效长度L（mm） |
| 1 | DR3014B70.DS | 3.0 | 70 |

（2）常用《一次性无菌磨钻头》型号规格（SR 型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 头部直径φ（mm） | 刃数 | 有效长度 L（mm） |
| 1 | SR4012B70.DS | 4.0 | 12 | 70 |

（3）常用《一次性无菌眼耳鼻喉刨刀》型号规格（BPD型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 展开长度 L（mm） | 外刀管直径  φd（mm） | 弯曲角度α（°） |
| 1 | BPD11040A.DS | 110 | 4.0 | — |
| 2 | BPD1104040A.DS | 110 | 4.0 | 40 |

（4）常用《一次性无菌眼耳鼻喉刨刀》型号规格（YPD型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 展开长度 L（mm） | 外刀管直径  φd（mm） | 弯曲角度α  （°） |
| 1 | YPD1104040A.DS | 110 | 4.0 | 40 |

（5）常用《一次性无菌眼耳鼻喉钻头》型号规格（BZT型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 展开长度 L  （mm） | 外刀管直径  φd（mm） | 弯曲角度α  （°） |
| 1 | BZT11540QH.DS | 115 | 4.0 | — |
| 2 | BZT1154015J.DS | 115 | 4.0 | 15 |